宝德自强 PT620Q +是一款基于飞腾D2000-8核处理器的台式机产品，支持国产

## 自主安全BIOS 和安全可信模块，保护用户私密数据信息，既可满足政府 机构及党政部门系统的需求，也可轻松应对各种商用办公环境。

产品特性

 **高可用性**

## ◼ 外观设计简洁时尚，结构精致轻巧

◼ 推动桌面终端向更多集成功能和良好的用户体验方向发展，显 著提高桌面终端的可用性

◼ 支持全国产操作系统UOS/麒麟国产桌面操作系统，支持国产 office 办公套件及视频播放、图形 显示等工具，友好的窗口交互界面，用户可迅速适应操作方法

 **高性能**

## ◼ 基于 8 核D2000-8核 高性能通用微处理器，主频 2.3GHz

◼ 支持双通道 2个 DDR4 UDIMM/RDIMM内存插槽，最大支持64GB容量

◼ 扩展能力强，支持多种音视频输出

 **自主安全**

## ◼ 支持国产自主安全 BIOS

◼ 硬件国产化

◼ UOS/麒麟国产桌面操作系统

产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **PT620Q +技术规格** |
| 整机形态 | 塔式机箱 |
| CPU | 飞腾D2000-8、2.3GHz主频、TDP 功耗25W   |  | | --- | | 25W | |  | |
| 内存 | 配置内存容量为8GB；数量为1个  支持双内存通道 2个 DDR4 内存插槽，最大可支持 64G； |
| 显卡 | 独立显卡,配置显存容量为2G |
| 音频 | 集成声卡，支持机箱前后置音频输入输出和机箱喇叭播放 |
| 硬盘 | 配置1个M.2 SSD；容量为256GB；  硬盘最大可扩展1TB SSD+4T SATA HDD |
| 光驱 | 支持DVD-RW光驱 |
| 内部与外部接口 | ·前置2 个 USB3.0 接口  ·后置 2 个 USB3.0 接口+2 个 USB2.0 接口（一个40W充电接口）  ·1 个 PCIe3.0 x8  ·1 个 PCIe3.0 x8  ·1 个 PCIe3.0 x1  ·1 个音频接口  ·1 个 COM 口  ·1千兆网口  ·4个 SATA3.0 接口  ·M.2 wifi模块插槽 |
| 物理尺寸(H\*W\*D) | 长-宽-高290×92×341mm；重量10kg |
| 显示器尺寸 | 类型为LED液晶；分辨率为1920×1080；尺寸为23.8英寸 |
| 电源 | 标配 200W 电源 |
| 安全特性 | 1个TPM/TCM安全加密模块连接插座，支持安装TPM/TCM模块 |
| 固件 | 国产自主安全 BIOS 固件 |
| 硬件监控 | 系统温度检测、风扇转速检测 |
| 操作系统 | 支持UOS/麒麟桌面操作系统  默认搭载UOS 20操作系统 |

# 服务及支持

PowerLeader 提供全国联保，由分布在全国各地 PowerLeader 专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。

- 3 年有限现场保修以及现场支持服务

- 4008-870-872 热线响应和支持

欲了解更多信息：请访问：[http://www.powerleader.com.cn](http://www.powerleader.com.cn/) 通信地址：深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 16 楼

宝德计算机保留对产品规格或其他产品信息（包含但不限于产品重量，外观，尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权 利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物 为准。

2021年 3 月中国印刷 P/N:DPPT620Q+ V1.0